**Nr sprawy: 1/ZDG/2022**

Nazwa i adres wykonawcy: Załącznik nr 8 do SWZ

……………………………………..

……………………………………..

**SPECYFIKACJA**

**(złożyć wraz z ofertą)**

składana jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie, że oferowana dostawa spełnia określone przez zamawiającego cechy (art. 106 ust. 1 ustawy Pzp)

1. **KOMBAJN ZBOŻOWY**

…………………………………………………………………………………………………………………………

**(marka/ model/ typ/ rok produkcji oferowanego kombajnu zbożowego– wpisuje wykonawca)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry wynikające z opisu przedmiotu zamówienia | Rozwiązania oferowane \*) |
| 1. | Nowy/ używany max 5 lat/rok produkcji |  |
| 2. | Przebieg silnika nie więcej niż 500 mtg |  |
| 3. | Moc silnika, nie mniej niż 375 KM |  |
| 4. | Pojemność zbiornika ziarna, nie mniej niż 10 000 l |  |
| 5. | Wysokość wyładunkowa ziarna min. 4,9 m; prędkość wyładunkowa min 110 l/s |  |
| 6. | Układ omłotowy wielobębnowy z bębnem głównym o średnicy minimum 750 mm |  |
| 7. | Minimum 6 wytrząsaczy słomy o powierzchni min. 5,5 m2 |  |
| 8. | Sita żaluzjowe o min. powierzchni 6,5 m2 sterowane elektronicznie z kabiny operatora |  |
| 9. | Przyrząd tnący o szerokości 7-8 m wyposażony w nagarniacz napędzany hydraulicznie, synchronizowany do prędkości jazdy |  |
| 10. | Hydrauliczny rewers przyrządu żniwnego |  |
| 11. | Stół do zbioru rzepaku z 2 kosami napędzanymi hydraulicznie |  |
| 12. | Wózek do hedera |  |
| 13. | 3 kamery- z tyłu kombajnu, na zaczep i na rurze wysypowej |  |
| 14. | Komfortowa kabina, amortyzowana fotel operatora |  |
| 15. | Oświetlenie drogowe, robocze |  |
| 16. | Rozdrabniacz słomy |  |
| 17. | Rozrzutnik plew napędzany hydraulicznie |  |
| 18. | Adapter do zbioru kukurydzy- 8 rzędowy  - przepracowane max. 400 ha  - nie starszy niż 4 lata  - rozstaw 75 cm  - składany hydraulicznie  - rozdrabniacz z min 2 nożami docinającymi  - hydrauliczna regulacja szczeliny płyt zrywacza  - multizłącze hydrauliczne  - dwustronny napęd adaptera  - rozdzielacze łanu z tworzywa, otwierane z szybką możliwością rewizji |  |
| 19. | Koszt dostawy wliczony w cenę |  |

Inne parametry uszczegółowiające oferowany kombajn zbożowy (dopisać w razie potrzeby):

* …
* …

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*) Wykonawca wypełnia wszystkie pola w kolumnie pt. *Rozwiązania oferowane*. Proponowane przez wykonawcę rozwiązania nie mogą być sprzeczne, ani mniej korzystne od wymagań określonych   
w kolumnie pt. *Parametry wynikające z opisu przedmiotu zamówienia* – pod rygorem odrzucenia oferty. W przypadku, gdy oferowane rozwiązanie jest takie samo jak określone w kolumnie pt. *Parametry wynikające z opisu przedmiotu zamówienia*, wykonawca może wpisać „jak obok” lub „tak”. Jeśli parametr opisują sformułowania: min., max, ±, w przedziale itp. – wówczas wykonawca precyzyjnie wpisuje cechę oferowanego kombajnu np. wysokość wyładunkowa ziarna 6 m, prędkość wyładunkowa 120 l/s.

**Plik podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoba/osoby uprawniona/-ne do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.**